**附件1**

 **（公司名称）报价单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 报 价（元） | 法定代表人或委托代理人（签字） | 备注 |
| 浙江省人民医院毕节医院2025年广惠路院区监控采购项目 |  |  |  |

**注:潜在供应商在报价时应充分考虑后续投标时的代理服务费、报名费、资料费等所有参与投标有关的一切费用。**

报价单位名称：           （盖章）

经办人：

联系电话：

日期： 年 月 日

**附件2**

|  |
| --- |
| 监控需求清单 |
| **序号** | **产品大类** | **产品名称** | **关键参数** | **数量(件)** | **产品图片** |
| 1 | 网络摄像机半球 | 参考型号DS-2CD1345V2-LA(4mm)(B)(国内标配) | 最低分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态支持人形检测支持ROI感兴趣区域增强编码支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议智能补光，支持白光/红外双补光，红外最低可达30 m，白光最低可达20 m1个内置麦克风，高清拾音符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 15 | IMG_256 |
| 2 | 网络摄像机枪机 | 参考型号DS-2CD1245-LA(4mm)(国内标配) | 最低分辨率可达2560 × 1440 @25 fps支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示支持SmartIR，防止夜间红外过曝支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境支持ROI感兴趣区域增强编码支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议1个内置麦克风智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最低可达30 m，白光最低可达30 m符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 15 | IMG_257 |
| 3 | 核心汇聚交换机 | 参考型号GW-P24G02G02GFL-1(B)(国内标配) | 最低提供24个千兆电口，4个千兆SFP光口IPC带机量：2M码流350路，4M码流300路支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF等三层路由协议支持简单网络管理：WEB浏览器，CLI，Telnet，串口支持IGMP侦听和GRMP支持EAPS和ERPS以太网环网保护协议支持DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping支持支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式支持IEEE 802.1x认证、Radius、BDTacacs+认证支持基于端口的VLAN，IEEE 802.1Q VLAN和GVRP支持QoS（IEEE 802.1P/1Q和TOS/DiffServ）支持SNMPv1/v2c/v3用于不同级别的网络管理 | 1 | IMG_258 |
| 5 | 8口POE交换机 | 参考型号GW-PZSW28802F((国内标配) | 最低提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口， 1个千兆光口支持IEEE 802.3af/at支持6 kV防浪涌支持PoE输出功率管理千兆网络接入设计线速转发、无阻塞设计存储转发交换方式坚固式高强度金属外壳 | 8 | IMG_259 |
| 6 | 千兆收发器T | 参考型号DS-3D501T-3E(SC)(B)(国内标配) | 即插即用，快速转发，无需任何配置，即可高速无损传输数据信号，至少传输距离3km4kV防雷设计，高可靠性准工业级设计，工作温度范围可达到-20～60℃波分复用，单纤数据转发，节约布线成本外壳工业级全金属设计，坚固耐用，散热能力更强提供1个千兆电口，1个千兆光口，SC接口 | 8 | IMG_260 |
| 7 | 千兆收发器R | 参考型号DS-3D501R-3E(SC)(B)(国内标配) | 即插即用，快速转发，无需任何配置，即可高速无损传输数据信号，至少传输距离3km4kV防雷设计，高可靠性准工业级设计，工作温度范围可达到-20～60℃波分复用，单纤数据转发，节约布线成本外壳工业级全金属设计，坚固耐用，散热能力更强提供1个千兆电口，1个千兆光口，SC接口 | 8 | IMG_261 |
| 9 | NVR | 参考型号DS-8864N-R16/4K(C)(标配) | 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流解码性能强劲，最大支持24路1080P解码支持1200万像素高清网络视频的预览、存储与回放支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出自带16个SATA接口，最大支持满配16T硬盘支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等最大支持16路本地同步回放针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率支持萤石云服务，通过海康互联APP可实现手机远程预览/回放/配置支持萤石、ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接入 | 1 | IMG_262 |
| 10 | 硬盘 | 参考型号8TB | WD8TB，3.5&rdquo;,SATA | 8 | IMG_263 |
| 11 | 超五类网线 | 参考型号HSYV-5E(国内标配) | 超五类网线DS-1LN5E-S/EDS-1LN5E-S/E是我公司推出的一款超五类网络线。该线缆采用无氧铜芯，直流电阻小，传输损耗小；护套采用环保阻燃聚氯乙烯（PVC）材质，抗拉强度高，安全系数强；线缆采用高密度双绞结构，线对之间串扰小，产品符合国内外技术标准。&bull; 支持千兆以太网信号传输。&bull; 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。&bull; PVC护套，耐磨、抗拉强度高。&bull; 阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。&bull; 均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。&bull; 符合RoHS 2.0 和Reach认证。&bull; 产品性能稳定，有国缆检验中心测试报告。&nbsp; | 11 | IMG_264 |
| 12 | 枪机支架 | 参考型号DS-1212ZJ | 金属壁装支架 | 15 | IMG_265 |
| 13 | 光缆 | 参考型号4芯 | GYXTW （金属加强构件、夹带钢 丝的（金属加强构件、夹带钢丝的-聚乙烯 粘结护套中心束管式全填充型通信用室外光缆）光缆的结构是将松套管置于缆的中心，把单模光纤套入由高模量的塑料做成的内填充防水化合物松套管中。松管套外放置阻水纱后纵包钢带，缆芯的两边是两根平行钢丝作为加强件后聚乙烯护套。 | 1500 | IMG_266 |
| 14 | 电源线 | RVV2\*1.5 200米 | 1、无氧铜线芯，导体纯度高，导电性强； 2、环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用； 3、线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全； 4、符合RoHS 2.0 环保认证； 5、线缆类型（电源线）：RVV； 6、导体类型：无氧铜； 7、护套类型：PVC； 8、线缆芯数：2芯。 | 2 | IMG_267 |
| 15 | 安装调试及线管螺丝胶带 | 100 |  |
| 服务需求一、新增安装位置：浙江省人民医院毕节医院广惠院区二、服务维保期限：1年三、服务需求：乙方应当在签订合同后30个日历日完成本项目，乙方完成后向甲方提交书面工程验收申请单，经甲方保卫科验收合格才能申请结算。若因不可抗力因素需延长完成，双方另行协商。四、验收及付款方式：乙方无偿将货物送至甲方指定位置并安装完成后向甲方提交书面工程验收申请单， 经甲方保卫科验收合格才能申请结算。乙方向甲方开具国家正规发票，甲方自收到乙方出具的相应金额发票，经甲方验收无误并签字确认后，支付款项。甲方未收到发票的，有权拒绝付款，并不承担逾期付款违约责任。 |
|