附件：

 公司 报价单

项目名称：浙江省人民医院毕节医院金海湖院区人员通道进出口安检门

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 单价（元） | 合计（元） | 功能及特点 | 备注 |
| 1 | 定制款金属安检门 | 数码管--18区金属检测定制：总高2.2米\*总宽1.4米（内宽1.2米） | 套 | 3 |  |  |  | 尺寸：2.2米×1.4米功能：18 区位金属检测准确定位: 立体网状探测,双侧发射,双侧接收, 能精确定位被探测物,直 观显示目标物的位置。微处理器技术:由微电脑 控制电路产生扫描的电磁波,扫描速率可精密控制。通过控制面板根据需 要进行设置,确保灵敏度的设置具备灵活性,可靠性、稳定性。声光报警：音量可调，报警声有高、低、无三种选择方案，适应于不同场合的使用。预先设定金属物品大小，可以排除硬币、钥匙、首饰、皮带扣等误报警。数字脉冲技术:具有数字信号处理过滤系统,有极佳的抗干扰能力。技术参数：1、每个探测区位有200个灵敏度级别。可整体调节，也可分区调节。2、探测范围： 最高灵敏度≥5g 金属 3、通过式金属探测，对通行速度为0.2m/s~2.0m/s的应报警测试物响应并报警，总探测率应大于等于90%。4、具备声音和灯柱双重显示报警。报警声音和灯柱亮度可随意调节。并且具备分区探测功能，分区定位一目了然，位置准确显示在液晶数显屏上。5、具有数字信号处理过滤系统，有极佳的抗电磁干扰能力，多台门并排工作时相互靠拢，对探测性能也无明显影响材质要求：户外使用。要求产品具备持久性防水防火能力。 | 室外使用，室外防水 |
| 2 | 安检机 |  | 套 | 1 |  |  |  | 1.系统参数主处理器：Braswe11四核处理器操作系统：嵌入式 Linux 操作系统内存：4GB操作界面：本地GUI操作（全功能）,WEB客户端2.专业智能预览：支持实时显示 X 射线包裹图像画面图片存储：支持不少于100万张图片存储，可查看原图行包查询：支持根据时间、物品类型等查询、回放并导出安检机包裹图片报表查询：支持根据时间生成数据报表并导出3.功能参数开机自检：具有故障自检功能，出现故障时自动判断，及时给出提示故障代码信息图像处理：具有彩色/黑白、局部增强、超级增强、边缘增强、图像扫描、图像反色、高能穿透加强、低能穿透加强、加亮、减暗、难穿透报警、智能叠加、垂直翻转、伪彩色等功能图像回放：可实现10幅已检图像回放图像放大：支持X射线图像1～64倍画面整体放大，可通过鼠标或键盘拖动中心焦点位置设备诊断：可通过诊断界面对设备关键性元器件进行诊断，元器件包括探测器、红外传感器、专用键盘等安检设置：可对可编程键、成像显示（垂直镜像、最大放大倍数）、扫描方式设置（强扫、节能）、行李计数器、人包关联等功能进行设置4.基本参数通道尺寸：500mm×300mm（宽×高）射线源阳极管电压：80kV射线源冷却方式：密封油浴加强制风冷线分辨力：38AWG穿透分辨力：36AWG空间分辨力：垂直：0.8mm，水平：1.0mm穿透力：8mm单次剂量：≤1.9μSv(μGy)，以实际测量为主泄露剂量：≤0.1μSv/h(μGy/h)噪音级：不大于 59dB传送带速度：0.2m/s传送带最大负荷：80kg安全性能要求：符合GB15208.1-2018 要求电磁兼容性：符合GB15208.1-2018 要求电气安全：符合GB15208.1-2018 要求环境适应性：符合GB15208.1-2018 要求泄漏电流：不大于0.25mA胶卷安全性：对符合ASA/ISO 1600标准胶卷安全图像输出：1路HDMI视频输出 每路分辨率最大支持 1920×1080@60Hz5.外部接口音频输出：1路，MIC Out（3.5mm）报警输出：2路报警输出（支持 12V 供电）硬盘接口：默认配置1块1TB 硬盘RS-232接口：1路RS-232接口USB接口：2个USB3.0接口显示接口：1路HDMI输出电源接口：1路，用于显示器供电指示灯：安检机机身： 电源灯：正常工作绿灯常亮，升级或异常时绿灯闪烁 射线指示灯：开启 X 射线时红灯常亮，关闭X 射线时不亮灯 开机按钮指示灯：按下按钮后绿灯常亮，未开机时绿灯不点亮电源按钮：1个急停按钮开关：2个钥匙开关：1个6.常规参数供电：220-240VAC, 50/60Hz功耗（典型值）：300W最大功耗：500W净重：300kg（裸机）毛重：350kg（带包装）产品尺寸：1665mm×766mm×1237mm（长×宽×高）包装盒尺寸；1805mm×1026mm×1425mm（长×宽×高）工作温度:0℃～+45℃储存温度:-20℃～+70℃工作湿度:0%～95%RH（无凝结）储存湿度:0%～95%RH（无凝结）安装方式:台式安装 |  |
| 3 | 防撞拦车铁马 | 4米标配 | 套 | 2 |  |  |  | 4米常规标配 |  |
| 4 | 防撞拦车铁马 | 3米标配 | 套 | 4 |  |  |  | 3米常规标配 |  |
| 5 | 安检门运费 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | 安检机运费 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 防撞拦车铁马运费 |  | 套 | 6 |  |  |  |  |  |
| 8 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |  |  | 膨胀螺丝等 |  |

**注：此报价里面的每项必须是整包报价，不能漏项或缺项。**

**本项目报价为报单价，该报价包含招标代理服务费及其他成本。**

报价单位： 公司（公章）

报价时间： 2025年 月 日