附件1

**浙江省人民医院毕节医院**

**2025年500M的独立IP外网电路及下一代防火墙采购项目询价公告询价报名登记表**

报价单位名称：

单位地址：

联系人： ; 联系电话：

我单位已认真阅读并理解贵方发布的浙江省人民医院毕节医院2025年500M的独立IP外网电路及下一代防火墙采购项目的询价要求，满足贵方“供应商资格要求”的所有内容。我方报名参加本次公开询价活动，并郑重承诺所提供的报价内容真实有效。

单位名称（盖章）：

日期：2024年 月 日

附件2

采购需求

**1.采购项目需求清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **要求** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 互联网光纤 | 速率500M | 1 | 条 |  |
| 2 | 防火墙 | 下一代防火墙 | 1 | 台 |  |

**2.采购项目参数及要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数及要求** | **备注** |
| 1 | 互联网光纤 | 1、链路上下行速率对称（链路上下行 速率均为 500M）； 2、完全独立的骨干传输网，同时具有互联互通接口，具备 IPV6 接入部署能力； 3、网络稳定：具备低延时、稳定性高、网络抖动小，平均延时≤ 20ms，平均丢包率≤ 0.5%。 4、骨干网带宽 500G 以上市到省骨干专有网络；可以保质保量提供大带宽网络接入。 | 必须提供工作人员驻场 |
| 2 | 防火墙 | 1、硬件参数：标准1U机架式设备，前后通风，≥4个千兆电口，≥4个Combo口，1个MGT口，1个console口，1个USB 3.0 口；支持选配≥2T硬盘的内置不可拆卸硬盘；标配单电源。 2、性能参数：防火墙吞吐量≥6Gbps，IPSec吞吐量≥3Gbps，防病毒吞吐量≥2.4Gbps，IPS吞吐量≥3.5Gbps，最大并发连接数≥200万，每秒新建连接数（HTTP）≥6.5万，提供IPSec VPN隧道数≥6000条，标配提供8个SSL VPN并发用户授权，SSL VPN并发用户数最大支持≥2000个，可支持≥5个虚拟防火墙。 3、支持应用识别、入侵防御、病毒过滤、威胁情报，可扩展支持QoS、虚拟化防火墙、URL过滤、僵尸网络防御、垃圾邮件过滤、云沙箱防护、IP信誉库检测等功能。 4、含三年软硬件保修、应用识别库、入侵防御特征库、病毒特征库、威胁情报特征库升级和软件升级维护服务。 | 必须提供工作人员驻场 |

附件3

**（公司名称）报价单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **报 价（元/三年）** | **备注** |
| 浙江省人民医院毕节医院2025年500M的独立IP外网电路及下一代防火墙采购项目 |  |  |

注：1.该公开询价并非采购行为，各单位提供的相关服务信息仅用于提高本单位对该服务的认知，不作为本单位采购行为的任何承诺。

2.供应商参与报价时，需考虑代理服务等成本。

3.本次询价表中，报价为报单价，如果某项货物包含众多型号的，所报单价为该类货物所包含的所有型号的均价。

公司名称（盖章）：

联系电话：

日期：