附件1

**浙江省人民医院毕节医院2025年电磁屏蔽器和储存加密机采购项目报名登记表**

报价单位名称：

单位地址：

联系人： ; 联系电话：

我单位已认真阅读并理解贵方发布的浙江省人民医院毕节医院2025年电磁屏蔽器和储存加密机采购项目的询价要求，满足贵方“供应商资格要求”的所有内容。我方报名参加本次公开询价活动，并郑重承诺所提供的报价内容真实有效。

单位名称（盖章）：

日期：2025年 月 日

附件2：采购需求

1. **电磁屏蔽器**

1.采购数量：**四个**

2.参数要求：

扰频带宽：1MHz～1.8GHz (无陷波点) 梳状干扰频点：148.5MHz、297MHz、445.5MHz、594MHz、742.5MHz、891MHz、1039.5MHz、1188MHz、1336.5MHz、1485MHz、1633.5MHz、1782MHz。 整机功耗：<25W 工作方式：连续与靶向 工作电压：AC220V±20%, 50Hz±1Hz 设备尺寸：245mm\*165mm\*65mm 重量：约0.8Kg 工作温度：0℃～+40℃ 相对湿度： 30%～90% 大气压力：80KPa～106Kpa

1. **存储加密机**

1.采购数量：**一台**

2.功能要求：

1）支持多种算法：SM1、SM2、SM3、SM4、SM9、RSA1024、RSA2048、RSA4096、ECC等，具有更好的可扩展性。

2）密钥生成与管理：支持通过物理噪声源生成RSA、SM2和SM9密钥对；

3）用户权限控制：具有用户管理功能，对访问用户分级管理，提高密码设备自身的安全性；

4）多机并行：多机并行可以提供容错功能，当有密码机出现故障时不影响业务密码运算。多机并行还可以提高密码运算性能；

5）▲密钥销毁：支持通过前面板钥匙销毁密钥、带电开机箱毁密钥和不带电开机箱毁密钥；（提供产品截图）

6) ▲资源监控：支持CPU利用率、内存利用率、硬盘利用率、实时流量、业务并发数监控；（提供产品截图）

7）▲白名单管理：通过对连接白名单的支持，实现了密码机对应用服务器的授权认证，进一步提高了系统的安全性；（该功能需由国家密码管理局认可的检测机构出具）

**三、质保及售后服务要求**

1.要求三年原厂质保及上门服务。

2.质保期内中标方应提供 365\*24 小时故障响应服务，设备使用过程中出现故障时，应在1小时内赶到现场检查和诊断故障原因并快速解决问题。

3.如果招标方在进行相关设备功能使用、日常操作配置、运行管理时遇到问题，可与中标方相关的技术人员联系，中标方应及时配合招标方解决问题。

4.对相关设备日常操作中常见的问题，中标方应免费为招标方提供培训及帮助。

附件3

**（公司名称）报价单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **总价** | **备注** |
| 浙江省人民医院毕节医院2025年电磁屏蔽器和储存加密机采购项目 |  | 电磁屏蔽器四个、存储加密机一台 |

注：1.该公开询价并非采购行为，各单位提供的相关服务信息仅用于提高本单位对该服务的认知，不作为本单位采购行为的任何承诺。

2.供应商参与报价时，需考虑代理服务等成本。

公司名称（盖章）：

联系电话：

日期：