附件1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 规格 | 参考品牌 | 备注 |
| 1 | 55寸液晶拼接屏(原厂) | 3台 | 1.A+面板加拼接处理器组合1.背光类型: LCD 独立背光2.分辨率:1080×19203.亮度:700cd/m24.静态对比度:1400:15.一体式尺寸(含边框)(mm):1216×685.4×1206.一体式重量:27.0kg7.双边拼缝:3.5mm8.安装方式:一体式9、控制方式:按键控制，RS232串口控制，红外遥控10.电压:AC90~264V(±5%),50/60Hz11.典型功耗:160W12.待机功耗:≤1W13.工作温度:0℃~50℃14.湿度:20%~90%15.输入:VGA\*1、CVBS\*1、DVI-D\*1、HDMI\*1、RS232(RJ45)\*1、USB(升级和多媒体)、IR\*116.输出:RS232(RJ45)\*117.工业级面板，适合7\*24 小时连续工作18.3.5mm 双边拼缝19.直下式LED背光源，显示单元亮度更加均匀，无边界暗影现象20,物理分辨率高达1080\*1920；21.画面细腻，色彩丰富22.高清晰度、高亮度、高色域23.显示面积大、体积小、重量轻24.稳定运行寿命超长，维护成本低25.挂架、支架、机柜等多种方式供用户选择26.金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰 | 三星 |  |
| 2 | 拼接屏主板 | 6台 | 拼接屏专用主板，尺寸:55寸;物理拼缝:3.5mm;亮度700cd m²;智能化的自动调整功能；色彩的自动校正；无限拼接功能 | 三星 |  |

注：报价产品规格参数可优于等于此参考品牌规格参数

附件2

**浙江省人民医院毕节医院2025年紧急救援中心调度中心120指挥调度大屏维修采购项目公开询价报名登记表**

报价单位名称：

单位地址：

联系人： 联系电话：

我单位已认真阅读并理解贵方发布的浙江省人民医院毕节医院2025年紧急救援中心调度中心120指挥调度大屏维修采购项目公开询价要求，满足贵方“供应商资格要求”的所有内容。我方报名参加本次公开询价活动，并郑重承诺所提供的报价内容真实有效。

单位名称（盖章）：

日期：2025年 月 日

附件3

 **公司 报价单**

**报价项目：**浙江省人民医院毕节医院2025年紧急救援中心调度中心120指挥调度大屏维修采购项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 品牌型号 | 生产厂家 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |

特别说明：报价需包含本项目的所需安装调试、人工、税费、售后服务等完成本项目所有服务内容直至达到付款条件的一切费用，格子不够自行添加调整。

公司名称（盖章）：

联系方式：

日期：