毕节市第一人医院人工询价单

公司名称： 报价日期：

询价项目：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 规格及型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 人工 | 房间内部布线 | 32组 |  |  | 含机柜安装、周长30M房间内部线槽布放、12根均长8m房间内布线、6根均长20M穿墙隔壁布线、8M电源线布放（电源线自备） 线路标识印记、交换机标示印记、交换机入柜安装、线路规范插入放置 |
| 人工 | 房间外部布线 | 220点 |  |  | 均长60M顶棚入室布放 |
| 人工 | 光纤敷设 | 32组 |  |  | 均长100M弱电井入室布放到交换机 |
| 人工 | 线路清理标记 | 300点 |  |  | 无标记线缆连接点双点寻线及打标 |
| 人工 | 机房线路规范化绑定 | 2个 |  |  | 主机房及灾备机房所有线路规范化梳理放置 |
| 光纤 | 12芯单模光纤 | 1000米 |  |  |  |
| 法兰盘 | 12 | 40个 |  |  |  |
| 熔纤 |  | 384根 |  |  | 32连接点每点12芯 |
| 尾纤 | 单模 3M | 128根 |  |  | 32连接点每点4根 |
| PVC | 100mm线槽板合计总长2500m | 1批 |  |  | 按实际工程量+5%损耗率结算 |
| 超六类水晶头 | 千兆 | 2000个 |  |  | 通过弗洛格GB级测试 按实际使用结算 |

 合计：

要求：1、工期为60日历天

 2、报价商营业执照需具有网络安装或维护等相关经营范围

 3、请将营业执照扫描件及填写好的报价单加盖鲜章发送至3474986@qq.com