财税楼维修改造工程项目清单与需求单

工程名称：财税楼改造工程 标段：浙江省人民医院毕节医院

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目施工位置 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中暂估价 |
|  | 墙面工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面喷刷涂料 | 1. 1至6卫生间楼墙面及棚顶

2.3楼过道3.6楼墙面.棚顶 | 1.喷刷涂料部位；墙面2.刮腻子要求：满刮腻子2道3.涂料品种喷刷遍数；乳胶漆2遍 | M2 |  |  |  |  |
|  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 玻璃窗拆除 | 3楼 | 1.玻璃窗拆除 | 樘 | 28 |  |  |  |
| 3 | 木门拆除 | 三楼 | 1.木门拆除 | 樘 | 22 |  |  |  |
| 4 | 强弱电线拆除 |  | 强弱电拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 门窗安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 金属(普通铝合金)窗 | 三楼 |  | M2 | 42 |  |  |  |
| 6 | 木质门带套 |  | 1. 名称；成品木质门
 | 樘 | 25 |  |  |  |
|  | 配电箱及插座工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 楼层配电箱 | 三楼 | 能满足整层楼栋使用 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 房间配电箱 | 三楼 | 能满足整层楼栋使用 | 台 | 26 |  |  |  |
|  | 2+3插座 |  | 1. 名称；2+3插座 2.规格；86K-Z223-10A
2. 3.安装方式；明装
 | 项 |  |  |  |  |
| 9 | 空调插座 |  | 1. 名称；空调插座 2.规格；86K-Z223-16A

3.安装方式；明装 |  |  |  |  |  |
| 10 | 电话/电脑插座 |  | 1.名称；电话/电脑插座 | 个 | 100 |  |  |  |
|  | 强电工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 双绞线缆 |  | 1. 规格；ZP-PVVP-

8\*0.5超六类屏蔽双绞网线 | M |  |  |  |  |
|  | 灯具及开关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | LED吸顶灯 |  | 1名称；LED吸顶灯 | 套 |  |  |  |  |
| 13 | 明装开关插座 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 14 | 内、外网线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 电源线 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |

备注：本项目包含但不限于以上内容。具体情况请实地踏勘后根据医院需求据实预估后进行报价。