**老排污站围墙排水沟改造项目清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分部、分项工程名称：** | **单位** | **工程量** | **预估报价** |
|
| **1** | 拆除旧围墙（7.1×3×0.24）＋（7.8×1.5×0.24） | m³ | 7.92 |  |
| **2** | 新做实心砖围墙 | m³ | 7.92 |  |
| **3** | 混泥土护坡（7.1×1.2×0.2） | m³ | 1.704 |  |
| **4** | 有筋混泥土地梁7.1\*0.3\*0.3 | m³ | 0.64 |  |
| **5** | 水泥砂浆抹灰（7.1×3）＋（7.8×1.5） | ㎡ | 33 |   |
| **6** | 施工外墙脚手架 | 项 | 1 |  |
| **7** | 建渣清运处理及二次搬运 | 项 | 1 |  |
| **8** | 排污沟防水处理（18×1.2） | ㎡ | 21.6 |  |
| **9** | **合计** | **元** |  |  |
| **10** | 要求：施工前需现场实地踏勘。施工方排污沟防水处理后若未能完全解决问题，需做暗管引流且医院不增加额外费用。工期;7天 |  |  |  |