**附件1**

 **（公司名称）报价单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **报 价（元）** | **法定代表人或委托代理人（签字）** | **备注** |
| 浙江省人民医院毕节医院2025年金海湖院区治安巡逻岗亭安装工程采购项目 |  |  |  |

**注：1、本次采购金海湖院区治安巡逻岗亭的数量为4个；**

**2、本次报价为总价报价，是指按采购项目的实际需求完成本项目全部施工，达到验收标准并交付使用的总体报价；**

**3、潜在供应商在报价时应充分考虑后续投标时的代理服务费、报名费、资料费等所有参与投标有关的一切费用。**

报价单位名称：           （盖章）

经办人：

联系电话：

日期： 年 月 日

**附件2 采购需求**

**一、工程量清单明细表(4个治安巡逻岗亭）**

**工程量清单明细表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 | 材质 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 2 | 轻钢名宿办公室 | 外墙金属雕花板 | 38mm\*16mm | 套 | 4 |
| 3 | 门 | 防盗门或玻璃门 | 1900\*900 | 道 | 4 |
| 4 | 窗 | 铝合金 | 不低于单面墙体的四分之一 | 道 | 按图纸要求 |
| 5 | 地板 | 地板瓷砖 | 600\*600 | 片 | 140 |
| 6 | 内部装修及吊顶 | 环保竹木纤维板 | 防火 防潮 保温 | 平方 | 按图纸要求 |
| 7 | 顶 | 沥青瓦 | 人字造型 | 个 | 按图纸要求 |
| 8 | 框架 | 冷渡管加热度管 | 1.8厚8\*8 1.2厚4\*4 | 条 | （8+20）\*4 |
| 9 | 装修辅材 |  |  |  |  |
| 10 | 电线 | 国标铜芯线 | 4平方 | 米 | 200 |
| 11 | 灯 | 条形吸顶灯 | 10\*60 | 颗 | 4 |
| 12 | 开关 | 单开开控 | 方形 | 个 | 4 |
| 13 | 插座 | 5孔 | 双插 | 个 | 8 |
| 14 | 轻钢民宿办公室 | 全部精装修 | 3.2m\_\*2.6m | 个 | 4 |
|  | **注:每个办公室的使用套内总面积不得低于8个平方，玻璃贴防偷窥膜。** |  |  |  |  |

**二、尺寸式样颜色要求：**

按需求清单尺寸定制，使用面积不低于7.5平方米，

岗亭式样与附图同款，

颜色：接到成交通知书后三个工作日之内带色板由我方定色

