**疼痛科房间分区改造项目报价单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **规格** | **单位** | **工程量** |
| **1** | 中空玻镁板 | 0.5CM厚 | ㎡ | 6.238\*2.8+6.68\*2.8=36.2 |
| **2** | 医用气密门 | 1.\*2.15 | 樘 | 1 |
| **3** | 医用气密门 | 1.5\*2.15 | 樘 | 1 |
| **4** | 需求 | 1. 玻镁板提供质量检测报告（含防火、保温、耐寒、隔热、耐腐蚀、耐老化等性能检测）。 2. 气密门提供质量检测报告，符合GB/T 41659-2022《建筑用医用门通用技术要求》。 3. 项目为包工包料，含项目所需五金配件。   4.工期10天。 | | |
| **5** | 报价 | 元 | |  |

报价单位：

报价时间： 年 月 日