**ECMO预充车上台车需求清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **数量** | **单位** | **单价**  **（元）** | **总价**  **（元）** |
| 1 | 上台车 | 长100㎝\*宽70㎝\*高75㎝ 304不锈钢材质0.8厚 包含抽屉 共5层10个抽屉  及静音实心滑轮 | 1 | 个 |  |  |
| 2 | 抽屉第三层和第四层 | 长55㎝\*宽45㎝\*高17.5㎝ | 4 | 个 |  |  |
| 3 | 抽屉第二层和第五层 | 长55㎝\*宽45㎝高15㎝ | 4 | 个 |  |  |
| 4 | 抽屉第一层 | 长55㎝\*宽45cm\*10cm | 2 | 个 |  |  |
| 5 | ECMO预充车 | 长100cm\*宽70cm\*高75cm 304不锈钢材质0.8厚 包含内层隔板柜门（注：正中间隔断）及静音实心滑轮 | 1 | 个 |  |  |
| 6 | 抽屉 | 长55㎝\*宽45cm\*10cm | 2 | 个 |  |  |
| 7 |  | 注：所有滑轮安装点需进行加固加厚处理，台面上有十公分高护栏，参照图片。 |  |  | 合计 |  |



