附件1

**浙江省人民医院毕节医院2025年广惠院区四台主力存储维保服务项目询价报名登记表**

报价单位名称：

单位地址：

联系人： ; 联系电话：

我单位已认真阅读并理解贵方发布的浙江省人民医院毕节医院2025年广惠院区四台主力存储维保服务项目的询价要求，满足贵方“供应商资格要求”的所有内容。我方报名参加本次公开询价活动，并郑重承诺所提供的报价内容真实有效。

单位名称（盖章）：

日期：2025年 月 日

附件2：采购需求

2.1需求内容：我院现有四套核心数据存储设备（2套宏杉MS3000G2-AF、2套联想IBMV70002076-624），现需采购原厂或原厂授权的三年期维保服务，涵盖软硬件维护、远程/现场支持、备件更换及定期巡检等服务内容。

2.2需求清单

|  |
| --- |
| 存储维保服务需求清单 |
| 序号 | 品牌 | 设备型号 | 商品参数详细描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 宏杉 | MS3000G2-AF | MS3000阵列双活解决方案软件套件（快照、双活），MS3000G2-AF存储控制器单元标准版（双控制器，4U，24\*3.5/2.5，含256GB缓存，含6个GE接口、4个10GE接口,含3年基本维保），2\*DSU2624硬盘盒假面板-高端，8块一体化SSD硬盘驱动器套件(960GB，3.5寸，含驱动器托架及接口，SATA)-DSU2624-G2-高端。38块一体化SSD硬盘驱动器套件(1.92TB，3.5寸，含驱动器托架及接口，SATA)-DSU2624-G2-高端。4x32Gb-FC-IO模块-适用于MS3000G2-24D、MS7000G2-Mach，8\*10Gb多模光模块。2\*滑轨配件（适用于DSU2624/PCIe交换机/Mach/MS5500G2/MS70000G2/MS3000G2-24），5M光纤线缆（多模，DLC-DLC）-OM2。宏杉开放数据存储平台软件-MS3000高级性能监控软件，宏杉开放数据存储平台软件-MS3000-AF开放数据存储平台软件（支持FC、iSCSI协议，含基本存储管理、CRAID、系统监控、日志及告警等功能）。MS3000 CallHome邮件告警软件，巡检机器人软件等。 | 2 | 套 |
| 2 | 宏杉 | 维保服务内容 | 1、提供2台MS3000G2-AF-24D原厂基本维保服务一年；2、维保期内提供如下服务内容：（1）热线支持服务；（2）远程技术支持服务；（3）软件支持服务；（4）备件先行更换服务5×8×NBD发出；（5）现场技术支持服务5×8×NBD出发；（6）故障配件免费更换服务；3、要求提供原厂级支持服务，提供原厂售后服务承诺函，加盖原厂公章；4、原厂在贵州必须有驻地和备件库，提供证明文件。5、维保周期：从脱保日期开始计算自然年。 | 3 | 年 |
| 3 | 联想IBM | IBMV7000 2076-624 存储 | 1、IBMSovizeV7000 128G缓存，每控制器64G缓存， 标配8\*16GBFC接口， 双电源配置2\*400G高速固态+22\*2TB SAS硬盘， 2、3\*IBM Sowine 7000 Control Enclosure(2076-12F) 12盘位存储扩展柜，36块 10 TB7,200rpm12Gb NLSAS3.5 12Gb NLSAS3.5\_ InchHDD InchHDD 1.5M 12GB SAS Cable(MinSAS HD TO MSAS HD)。 | 2 | 套 |
| 4 | 联想IBM | 维保服务内容 | 1、提供2台V7000 2076-624基本维保服务一年；2、维保期内提供如下服务内容：（1）热线支持服务；（2）远程技术支持服务7\*24；（3）软件支持服务；（4）备件先行更换服务5×8×NBD发出；（5）现场技术支持服务5×8×NBD出发；（6）故障配件免费更换服务；3、供应商提供一年4次以上巡检服务； | 3 | 年 |
| 6 | 其他要求 | 1. 服务期、质保期为三年。
2. 结算方式：以原厂授权到货安装验收为准（30天后结算全部货款）。
 |

附件3

 **（公司名称）报价单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **总价（元/3年）** | **备注** |
| 浙江省人民医院毕节医院2025年广惠院区四台主力存储维保服务项目 |  |  |

注：1.该公开询价并非采购行为，各单位提供的相关服务信息仅用于提高本单位对该服务的认知，不作为本单位采购行为的任何承诺。

2.供应商参与报价时，需考虑代理服务等成本。

3.本次报价含三年全部维保服务费用，含技术支持、备件更换、现场服务、巡检、差旅等所有成本。

公司名称（盖章）：

联系电话：

 日期：